**Výzva na predloženie ponuky**

**Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen**

**Výzva na predloženie ponuky**

Stredná priemyselná škola dopravná, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 , odst. 1, písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

**Vybavenie autodielne**

1. **Identifikácia verejného obstarávateľa:**

**Verejný obstarávateľ v zmysle § 7, ods. 1 , písm. d, ZVO:**

**Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa:**

Sídlo: Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/4, 960 01

Štatutárny zástupca: Ing. Romana Trnková

IČO: 00215589

DIČ: 2021339210

IČ DPH: nie sme plátcami DPH

Tel.: 045/5333 214, 0903 273 502

Fax: 045/5333 097

E-mail: konopkova@dopravnazv.sk

Internetová stránka: www.dopravnazv.sk

Bankové spojenie: Štátna pokladnica a.s., Bratislava

Číslo účtu.: SK82 8180 0000 0070 0039 4806

1. **Miesto predloženia/doručenia ponuky:**

Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/4, 960 01, konopkova@dopravnazv.sk

1. **Predmet obstarávania:** Vybavenie autodielne
2. **Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:** Kúpna zmluva
3. **Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):**

1. Prístroj na diagnostiku dieslového motora

Mikroprocesorový prístroj/stolica pre diagnostiku vstrekovačov dieslových motorov

Minimálne funkcie:

* Kontinuálna analýza dodávky paliva
* Kontrola spätne vedeného paliva
* Test vstrekovačov pre rôzne nastavenie tlaku paliva
* Nastaviteľná doba vstreku
* Kontrola tesnosti vstrekovačov
1. Prístroj na montáž a demontáž pneumatík

Elektropneumatická vyzúvačka kolies osobných a dodávkových automobilov so stredovým upínaním.

Parametre

* Napájanie 3x400 V/50 Hz
* Priemer disku 13“-32“
* Max. šírka disku do 15“
* Priemer kolesa- do 1200 mm
* Rozsah odtlačenia pnuematiky 70-397 mm
* Stlačený vzduch 8-10 bar
1. Prístroj na vyvažovanie kolies

Elektromotorová vyvažovačka kolies osobných a dodávkových automobilov, s možnosťou pripojenia na PC a tlačiareň.

Parametre

* Napájanie 230 V/50 Hz
* Vyvažovacie otáčky 218/ min
* Pre hmotnosť kolesa do 80 kg
* Pre priemer kolesa do 1200 mm
* Pre šírku kolesa 500 mm
* Presnosť 1 g
1. Jednostĺpový elektrohydraulický zdvihák

Jednostĺpový mobilný elektrohydraulický zdvihák pre osobné a dodávkové automobily

Parametre

* Nosnosť 2.500 kg
* Zdvih v rozpätí min. 135 mm- 1860 mm
1. Prístroj na skúšanie vstrekovacích trysiek

Funkcie

* Skušanie vstrekovacích trysiek
* Meranie tlaku trysiek
* Meranie tesnsti trysiek
* Meranie tvaru paprsku rozstreknutého paliva
1. Valcový tester bŕzd a tlmičov

Valcový tester bŕzd a tester tlmičov spojený do jedného kompaktného rámu. Linka pripojená k riadiacej jednotke so štandartným PC(OS Windows). Určený pre testovanie osobných a ľahkých úžitkových vozidiel.

Skúšobňa tlmičov prevádza testovanie a vyhodnocovanie podľa základne metódy EUSAMA a aj podľa ďalších metód testovania- Merný útlm a Minimálny fázový posun.

Mechanika skúšobne tlmičov vhodná pre osobné a ľahké úžitkové vozidlá s prejazdovou hmotnosťou nápravy do 4 tony, hmotnosť testovanej nápravy do 4 ton, hmotnosť testovanej nápravy do 1.700 kg, 4- bodový vážiaci system, ktorý bude umožňovať zobrazenie pozície kolesa kdekoľvek na meracej plošine.

Mechanika skúšobne bŕzd vhodná pre osobné a ľahké úžitkové vozidlá s prejazdnou hmotnosťou nápravy do 4 tony, hmotnosť testovacej nápravy vozidla do 1,6 ton, brzdná sila do 4 kN, výkon motorov 2x3 kW, štandardná testovacia rýchlosť 5,5 km/hod, valce 205x700 mm, napájanie 3/N/PE 400 V AC/50 Hz.

1. Kompresor

Kompresor pre pneuservisy, s odlučovačom vody, max. pretlak 12 bar

Záručná doba na celý predmet obstarávania 24 mesiacov.

Cenovú ponuku žiadame predložiť za celý predmet obstarávania, vrátane dopravy a montáže.

1. **Predpokladaná hodnota zákazky:** 36.114,- € bez DPH
2. **Miesto a termín dodania predmetu zákazky:**

**Miesto dodania:** Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/4, 960 01

**Termín dodania:** do 30 dní odo dňa prevzatia objednávky

1. **Financovanie predmetu zákazky:** Integrovaný regionálny opereračný program
2. **Lehota na predloženie ponuky:**  22.07.2019 do 8,00 hod
3. **Spôsob predloženia ponuky:** ponuku žiadame predložiť v tabuľkovej forme ako podpísaný scan, viď príloha,emailom, poštou alebo osobne.
4. **Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:** najnižšia cenová ponuka
5. **Pokyny na zostavenie ponuky:** ponuky žiadame predložiť v slovenskom jazyku

**Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje**:

* 1. **Identifikačné údaje uchádzača:** obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu
	2. **Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk:** cenová ponuka na celý predmet obstarávania
	3. **Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce-** overí verejný obstarávateľ prostredníctvom dostupných registrov
1. **Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:**

Ing. Eva Konôpková, vedúca úseku technicko- ekonomických činností

Tel.: 045/5333 214, 0903 273 502

e-mail: konopkova@dopravnazv.sk

1. **Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:** -

Vo Zvolene, 11.07.2019

..........................................................

 Ing. Romana Trnková

 riaditeľka

**Prílohy:**

1. Cenová ponuka- tabuľka