*Príloha č. 1 – Rozpočet a technická špecifikácia*

**Rozpočet a technická špecifikácia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Popis** | **m.j.** | **množstvo** | **Celkom bez DPH** |
| 1. | **Sústruh Elmag Profi 1000/200 HD alebo ekvivalent,** ktorý spĺňa minimálne parametre uvedené v špecifikácii(nové, nepoužité)  Špecifikácia:  Výška hrotu: 200 mm Max. točný priemer nad lôžkom: 400 mm Max. otočný priemer bez mostíka: 570 mm Vzdialenosť medzi hrotmi: 1000 mm Kužeľ vretena: MK6 Otáčky: 40 - 1700 ot / min Počet rýchlostných stupňov: 12 Priechod vretena: 51 mm Kužeľ pinoly koníka: MK4 Priemer pinoly: 50 mm Zdvih pinoly: 100 mm Posuv pozdĺžny: 0.023- 0.347 mm / ot. (48) Posuv priečny: 0.04- 0.6 mm / ot. (48) Max. posuv nožového suportu: 125 mm Max. posuv priečneho suportu: 235 mm Závit metrický: 0.4 -7 mm / ot. (48) Závit palcový: 4 -56 G/“ záv. (32) Závit modulový: 4 -56 G/“ (32) Elektrické pripojenie: 400 V  Vaňa na triesky Elek. magnetická brzda  Pracovná lampa Rýchlovýmenná nožová hlava Multifix  3-čeľusťové skľučovadlo 200 mm  4-čeľustové skľučovadlo 200 mm  Upínacia platňa 320 mm  Centrovacie pevné hroty pevné 2 ks  Otočný hrot MK4  Pevná luneta  Pohyblivá luneta  Závitové hodiny | ks | 1 |  |
| 2. | **Príslušenstvo k sústruhu**   * 5-dielny set meradiel (posuvné meradlo, mikrometer, hĺbkomer, uholník, presné nožové pravítko) - **1 ks** * digitálne posuvné meradlo 200 mm – **1 ks** * stojanček na mikrometer pre mikrometre **- 1 ks** * sada strmeňových mikrometrov (6ks) 0-150 mm – **1 ks** * páčkový odchýlkomer**– 1 ks** * presný číselníkový odchýlkomer **– 1 ks** * posuvné meradlo 300/0,02mm s dlhými meracími čelusťami 125 mm, – **1 ks** * posuvné meradlo s aretačnou skrutkou 150/0,05 mm, meracie plochy z tvrdokovu – **3 ks** * magnetický stojan hydraulický (držiak odchýlkomera) **– 1 ks** * prístroj na výškové odmeriavanie a orysovanie 300 x 0,05 mm  **– 1 ks** * vonkajšie sústružnícke nože HM (sada 5 ks vrátane TK plátkov) – **1 ks** * vnútorné sústružnícke nože HM 10 mm (sada 3 ks vrátane TK plátkov) **– 1 ks** * chladiaca kvapalina emulzný olej (20 L) **– 1 ks** | príslušenstvo spolu | 1 |  |
| 3. | **Doprava, montáž a zaškolenie obsluhy** | ks | 1 |  |
| 4. | **Cena spolu** |  |  |  |

**Dodávateľ:**

Obchodný názov:

Sídlo:

IČO:

Zodpovedná osoba:

Kontakt:

Dátum: ....................................................

pečiatka a podpis